

Предлагаем Вашему вниманию вариант нанесения 2хкомпонентного холодного пластика:

1. ***Ручная разметочная машина для нанесения 2хкомпонентного холодного пластика 100:4 «Евромикс 2К11-5» (безвоздушный способ нанесения).***

Применяется для нанесения сплошных и прерывистых линий холодным пластиком, а также для нанесения пешеходных переходов одним проходом , шириной линии от 5 до 50см без применения трафаретов.

****

 Комплектация:

- база на 3-х колесах (переднее поворотное на 180 градусов с фиксацией в любом положении) с прицепным устройством для подсоединения самоходной тележки.

- двигатель хонда 13 л.с. с электростартером

- компрессор

- насос высокого давления 9,5 л/мин

- пульт управления давлением

- 1 форсунка для пластика или краски

- 1 форсунка для отвердителя

- пневмо-регулирующая аппаратура

- визир

- бак для отвердителя

- место для ведра под пластик или краску

- ресивер

- управление механическое

- фильтр высокого давления

- всасывающий фильтр

- вес 150 кг

1. **Цена оборудования: 3 510 000тг.**
2. **Комплект оборудования для 2-ой линии пластика (краски)**

**Цена: 497 000 тг.**

1. **Ручной распылитель для холодного пластика 100:4**

**Цена: 281 000 тг.**

1. **Комплект для нанесения 2-х линий шариков под давлением**

**Цена: 338 000 тг.**

1. **Пульт управления и контроля ДРМ (для автоматического**

**управления форсунками)**

**Цена: 527 000 тг.**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Республика Казахстан, г. Астана, ул. Пушкина, 56 оф. 33 тел.: (7172) 73-18-06 E-mail: astana@graco-a.kz